**週休２日の積算方法について**

**（「港湾請負工事積算基準」「漁港漁場関係工事積算基準」の場合）**

**○労務費**

・労務単価（夜間、時間外等の補正後）【整数１位を四捨五入】

＝労務単価×夜間及び時間外等による補正係数

・労務単価（週休２日の補正後）【整数１位を四捨五入】

＝労務単価（夜間、時間外等の補正後）×週休２日補正係数

**○機械経費（賃料）**

機械賃料（週休２日の補正後）【円未満切捨】

＝機械賃料※×週休２日補正係数

※機械賃料は、「岡山県公共工事建設資材等単価決定要領」に基づき決定した単価

**○共通仮設費率**

・共通仮設費率（補正前）【小数第３位四捨五入２位止め】

Ｋｒ＝ａ・Ｐｂ

Ｋｒ：共通仮設費率（％）

Ｐ：共通仮設費対象額　ａ、ｂ：工種毎に決まる係数

・共通仮設費率（海上輸送、施工地域・工事場所補正後）【小数第３位四捨五入２位止め】

＝共通仮設費率（補正前）×海上輸送補正係数＋施工地域・工事場所補正値

・共通仮設費率（週休２日の補正後）【小数第３位四捨五入２位止め】

＝共通仮設費率（海上輸送、施工地域・工事場所補正後）×週休２日補正係数

**○現場管理費率**

・現場管理費率（補正前）【小数第３位四捨五入２位止め】

ＪＯ＝ａ・Ｎｐｂ

ＪＯ：現場管理費率（％）

Ｎｐ：純工事費　ａ、ｂ：工種毎に決まる係数

・現場管理費率（施工時期等補正後）【小数第３位四捨五入２位止め】

＝現場管理費率（補正前）＋施工時期・工事期間等補正値＋施工地域・工事場所補正値

・現場管理費率（週休２日の補正後）【小数第３位四捨五入２位止め】

＝現場管理費率（施工時期等補正後）×週休２日補正係数

**○市場単価**

・市場単価（週休２日の補正後）【円未満切捨】

＝市場単価（基準額）×週休２日補正係数

・市場単価（施工規模等の補正後）【円未満切捨】

＝市場単価（週休２日の補正後）×施工規模等の補正係数

※市場単価は、週休２日の補正【円未満切捨】→施工規模等の補正【円未満切捨】の順に補正する。

※単位換算（t→kg）を行う場合は、全ての補正を行った後に行う。【円未満切捨】

**週休２日（４週８休以上）の補正係数について**

**（受注者希望型、発注者指定型　共通）**

**○　労務単価等の補正一覧**

「港湾請負工事積算基準」「漁港漁場関係工事積算基準」の場合

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 労務費 | 機械経費(賃料) | 共通仮設費率 | 現場管理費率 |
| 4週 8 休以上(※1) | 1.05(※2) | 1.04 | 1.02 | 1.03 |
| 工場製作など製作原価に係る部分については、対象外 | | | |

※１　各単位期間内（４週間）で８日以上の休日が必要。なお、期間内に祝日、夏季休暇及び年末年始休暇が含まれる場合は、これらの日数を加えた日数の休日が必要。

※２　「公共工事設計労務単価」を対象とする。

**○　市場単価などの取扱い**

工種ごとに以下の補正係数を適用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | 市場単価 補正係数 |
| 1 | 底面工 | 1.04 |
| 2 | マット工（アスファルトマット設置・ゴム系マット設置） | 1.01 |
| 3 | 支保工 | 1.05 |
| 4 | 足場工 | 1.03 |
| 5 | 鉄筋工 | 1.05 |
| 6 | 吊鉄筋工 | 1.05 |
| 7 | 型枠工 | 1.04 |
| 8 | コンクリート打設工（ポンプ車打設） | 1.05 |
| コンクリート打設工（ポンプ車打設以外） | 1.05 |
| 9 | 止水板工 | 1.05 |
| 10 | 上蓋工 | 1.05 |
| 11 | 伸縮目地工 | 1.03 |
| 12 | 係船柱取付 | 1.05 |
| 13 | 防舷材取付 | 1.05 |
| 14 | 車止・縁金物取付 | 1.05 |
| 15 | 係船柱撤去 | 1.05 |
| 16 | 防舷材撤去 | 1.05 |
| 17 | 車止撤去 | 1.05 |
| 18 | 電気防食取付 | 1.05 |
| 19 | 防砂目地板取付工（陸上施工） | 1.05 |
| 20 | 防砂目地板取付工（水中施工） | 1.04 |
| 21 | 吸出し防止工（陸上施工・海上施工） | 1.04 |
| 22 | 港湾構造物塗装工（係船柱・車止・縁金物） | 1.04 |
| 23 | ペトロラタム被履 | 1.05 |
| 24 | 現場鋼材溶接・切断工（陸上施工・海上施工） | 1.05 |
| 25 | 現場鋼材溶接・切断工（水中施工） | 1.05 |
| 26 | かき落とし工 | 1.05 |
| 27 | 汚濁防止膜設置・撤去・移設 | 1.04 |
| 28 | 汚濁防止枠設置・撤去 | 1.03 |
| 29 | 灯浮標設置・撤去 | 1.04 |
| 30 | 汚濁防止膜保守管理（海上目視点検作業船あり・水中目視点検） | 1.01 |
| 汚濁防止膜保守管理（海上目視点検作業船なし） | 1.05 |
| 31 | 異形ブロック製作　型枠工 | 1.05 |
| 32 | 異形ブロック製作　コンクリート打設工 | 1.05 |

**○　その他**

積算基準が異なる工種区分を有する工事は、主たる工種における補正係数を適用