週休２日促進工事における補正・積算方法

１.　工事費の積算方法

週休２日促進工事においては、次の補正係数により、労務費（予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格（材工単価）の労務費）を補正することとし、「２.単価の補正方法等」に基づき労務費を補正した複合単価及び市場単価等により、予定価格のもととなる工事費の積算を行う。

・４週８休以上（現場閉所（現場休息）率　２８.５％（８日／２８日）以上）１.０５

２.　単価の補正方法等

工事費の積算に用いる単価の補正方法等は以下による。

（１）複合単価

複合単価の労務単価は、公共工事設計労務単価に補正係数１.０５を乗じて補正する。なお、交通誘導警備員の労務単価についても同様とする。

（２）市場単価、補正市場単価及び物価資料の掲載価格

市場単価と補正市場単価は、補正係数１．０５から算出した以下の表Ａ－２、表Ｅ－２及び表Ｍ－２の補正率を用いた以下の式により補正する。

【新営工事の場合】

・市場単価×新営補正率

・補正市場単価×新営補正率

【全館無人改修の場合（基準単価の算定）】

・市場単価×新営補正率

・補正市場単価×新営補正率

【執務並行改修の場合（基準補正単価の算定）】

・市場単価×改修補正率

・補正市場単価×改修補正率

（参考）

「基準単価」、「基準補正単価」とは、公共建築工事積算基準等資料第４編第１章８（３）による。

執務並行改修の場合の基準補正単価は、公共建築工事積算基準等資料第４編第１章８（３）ロ、基準補正単価の表Ａ－１、表Ｅ－１及び表Ｍ－１の「市場単価及び補正市場単価改修補正率」によらず、表Ａ－２、表Ｅ－２及び表Ｍ－２の改修補正率を用いた上記の式により市場単価（または補正市場単価）を補正して算定すること。物価資料の掲載価格（市場単価以外の材工単価）を採用する場合は、掲載価格を、表Ａ－２、表Ｅ－２及び表Ｍ－２の補正率を用いた以下の式により補正する。

【新営工事の場合】

・物価資料の掲載価格×新営補正率

【全館無人改修、執務並行改修の場合】

・物価資料の掲載価格×改修補正率

表Ａ－２建築工事の補正率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工 種 | 摘 要※ | ４週８休以上 |
| 新営補正率 | 改修補正率 |
| 仮設工事 |  | 1.03 | 1.03 |
| 土工事 |  | 1.03 | 1.03 |
| 地業工事 |  | 1.03 | 1.03 |
| 鉄筋工事 |  | 1.04 | 1.04 |
| コンクリート工事 |  | 1.04 | 1.04 |
| 型枠工事 |  | 1.03 | 1.03 |
| 鉄骨工事 |  | 1.04 | 1.04 |
| 既製コンクリート |  | 1.03 | 1.03 |
| 防水工事 | 市場単価 | 1.02 | 1.09 |
| 防水工事（シーリング）(シーリング) | 市場単価 | 1.04 | 1.17 |
| 防水工事 | 物価資料 | 1.02 | 1.02 |
| 石工事 |  | 1.02 | 1.02 |
| タイル工事 |  | 1.03 | 1.03 |
| 木工事 |  | 1.02 | 1.02 |
| 屋根及びとい |  | 1.02 | 1.02 |
| 金属工事 | 市場単価 | 1.02 | 1.11 |
| 金属工事 | 物価資料 | 1.02 | 1.02 |
| 左官工事（仕上塗材仕上）(仕上塗材仕上) | 市場単価 | 1.04 | 1.04 |
| 左官工事（仕上塗材仕上以外）(仕上塗材仕上以外) | 市場単価 | 1.04 | 1.18 |
| 左官工事 | 物価資料 | 1.04 | 1.04 |
| 建具(ガラス) | 市場単価 | 1.02 | 1.12 |
| 建具(シーリング) | 市場単価 | 1.04 | 1.19 |
| 建具 | 物価資料 | 1.02 | 1.02 |
| 塗装工事 | 市場単価 | 1.04 | 1.18 |
| 塗装工事 | 物価資料 | 1.04 | 1.04 |
| 内外装工事 | 市場単価 | 1.03 | 1.15 |
| 内外装工事（ビニル系床材）(ビニル系床材) | 市場単価 | 1.02 | 1.10 |
| 内外装工事 | 物価資料 | 1.03 | 1.03 |
| 内外装工事（ビニル系床材）(ビニル系床材) | 物価資料 | 1.02 | 1.02 |
| ユニットその他 |  | 1.01 | 1.01 |
| 排水工事 |  | 1.03 | 1.03 |
| 舗装工事 |  | 1.02 | 1.02 |
| 植栽及び屋上緑化 |  | 1.03 | 1.03 |

※「市場単価」：市場単価及び補正市場単価、「物価資料」：物価資料の掲載価格の補正率を示す。なお、記載が無い項目は市場単価、補正市場単価及び物価資料の掲載価格に共通の補正率を示す。

表Ｅ－２電気設備工事の補正率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工 種 | 摘 要 | ４週８休以上 |
| 新営補正率 | 改修補正率 |
| 配管工事 | 電線管、２種金属線ぴ及び同ボックス | 1.04 | 1.22 |
| ケーブルラック | 1.03 | 1.17 |
| 位置ボックス及び位置ボックス用ボンディング | 1.03 | 1.21 |
| プルボックス | 1.02 | 1.15 |
| プルボックス用接地端子 | 1.00 | 1.00 |
| 防火区画貫通処理ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ用(壁・床) | 1.03 | 1.16 |
| 防火区画貫通処理金属管・丸型用 | 1.01 | 1.06 |
| (電動機その他接続材工事)金属製可とう電線管 | 1.03 | 1.17 |
| 配線工事 | 600V絶縁電線及び600V絶縁ケーブル | 1.03 | 1.20 |
| 接地工事 | (接地極工事)銅板式、銅覆鋼棒、接地極埋設票（金属製）票(金属製) | 1.03 | 1.03 |

表Ｍ－２機械設備工事の補正率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工 種 | 摘 要 | ４週８休以上 |
| 新営補正率 | 改修補正率 |
| 保温工事 | 配管用、ダクト用及び消音内貼 | 1.03 | 1.18 |
| ダクト設備 | 低圧ﾀﾞｸﾄ、排煙ﾀﾞｸﾄ及び低圧ﾁｬﾝﾊﾞｰ類 | 1.03 | 1.18 |
| ダクト付属品 | 既製品ﾎﾞｯｸｽ、制気口、ﾀﾞﾝﾊﾟｰ等の取付手間のみ | 1.04 | 1.25 |
| 衛生器具設備(ユニットを除く) | 取付手間のみ | 1.04 | 1.25 |